PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |  | 26 600 RADOM ul. ZBROWSKIEGO 29/16 |

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |

NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |
ADRES INWESTYCJI | : | WOLA GORYŃSKA , GORYŃ GMINA JASTRZĘBIA |
INWESTOR | : | GMINA JASTRZĘBIA |
ADRES INWESTORA | : | 26 631 JASTRZĘBIA |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | inż. ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |
DATA OPRACOWANIA | : | 11.2015 |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | 0.00 zł |

Słownie: |  | zero i 00/100 zł |

WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
Data opracowania 11.2015 |  | Data zatwierdzenia |

Przedmiar Wola Goryńska Goryń

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa działu | Od | Do
1 | MONTAŻ SŁUPÓW PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP. | 1 | 11
2 | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | 12 | 14
3 | UKŁADANIE KABLI | 15 | 20
4 | POMIARY | 21 | 24
5 | MONTAŻ ZABEZPIECZENIA W SZAFIE OŚWIETLENIA SO | 25 | 25

Przedmiar Wola Goryńska Goryń

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 |  | MONTAŻ SŁUPÓW PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP.
1 d.1 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P10/ŻN | słup |  |
|  | 11 | słup | 11.000 |
|  |  |  | RAZEM | 11.000
2 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - N2-10,5/4,3E | słup |  |
|  | 1 | słup | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
3 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - K1-10,5/4,3E | słup |  |
|  | 2 | słup | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
4 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 | km przew. |  |
|  | 0.615 | km przew. | 0.615 |
|  |  |  | RAZEM | 0.615
5 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi - hak wieszakowy z uchwytem przelotowy | szt. |  |
|  | 11 | szt. | 11.000 |
|  |  |  | RAZEM | 11.000
6 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem narożnym | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
7 d.1 | KNNR 5 0902-05 | Montaż uchwytu odciągowego SO 117.225 | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
8 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
9 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż przewodów uziemiających na słupie | m |  |
|  | 40 | m | 40.000 |
|  |  |  | RAZEM | 40.000
10 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m |  |
|  | 80 | m | 80.000 |
|  |  |  | RAZEM | 80.000
11 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m |  |
|  | 36 | m | 36.000 |
|  |  |  | RAZEM | 36.000
2 |  | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
12 d.2 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. |  |
|  | 14 | szt. | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
13 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. |  |
|  | 14 | szt. | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
14 d.2 | KNNR 5 0906-01 | Montaż zabezpieczenia oprawy w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |
|  | 14 | szt. | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
3 |  | UKŁADANIE KABLI
15 d.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 |  |
|  | 29.7 | m3 | 29.700 |
|  |  |  | RAZEM | 29.700
16 d.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 |  |
|  | 29.7 | m3 | 29.700 |
|  |  |  | RAZEM | 29.700
17 d.3 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 | m |  |
|  | 82 | m | 82.000 |
|  |  |  | RAZEM | 82.000
18 d.3 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m |  |
|  | 82 | m | 82.000 |
|  |  |  | RAZEM | 82.000
19 d.3 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m |  |
|  | 14 | m | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
20 d.3 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m |  |
|  | 6 | m | 6.000 |
|  |  |  | RAZEM | 6.000
4 |  | POMIARY
21 d.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
22 d.4 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000
23 d.4 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
24 d.4 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. |  |
|  | 15 | szt. | 15.000 |
|  |  |  | RAZEM | 15.000
5 |  | MONTAŻ ZABEZPIECZENIA W SZAFIE OŚWIETLENIA SO
25 d.5 | KNNR-W 9 0204-01 | Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg S 301 C25A | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000

Przedmiar Wola Goryńska Goryń

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | robocizna | r-g | 570.7956 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar Wola Goryńska Goryń

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa
1. | bednarka ocynkowana | m | 124.8000 |  | 124.8000 | 0.00 | 0.00 |
2. | belki żelbetowe ustojowe | szt. | 28.0500 |  | 28.0500 | 0.00 | 0.00 |
3. | beton B 7.5 | m3 | 2.1000 |  | 2.1000 | 0.00 | 0.00 |
4. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II | m2 | 34.4400 |  | 34.4400 | 0.00 | 0.00 |
5. | Hak wieszakowy SOT 21.1 | szt. | 2.0600 |  | 2.0600 | 0.00 | 0.00 |
6. | hak wieszakowy typ 2 śr. 16 | szt. | 12.0000 |  | 12.0000 | 0.00 | 0.00 |
7. | kable YAKXS 3x50 | m | 106.0800 |  | 106.0800 | 0.00 | 0.00 |
8. | konstrukcje mocujące | kg | 28.0000 |  | 28.0000 | 0.00 | 0.00 |
9. | lampa oświetleniowa kompletna 24 LEDS 55 W ,700mA , IP66 , II klasa ochronności ,dwu komorowa | kpl. | 14.0000 |  | 14.0000 | 0.00 | 0.00 |
10. | ogranicznik przepięć typ SE 30.166 | szt. | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
11. | opaski kablowe typu Oki | szt. | 8.2000 |  | 8.2000 | 0.00 | 0.00 |
12. | piasek | m3 | 9.1840 |  | 9.1840 | 0.00 | 0.00 |
13. | płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |
14. | płyta ustojowa | szt. | 1.8000 |  | 1.8000 | 0.00 | 0.00 |
15. | pręty stalowe ocynkowane fi 18mm | m | 37.4400 |  | 37.4400 | 0.00 | 0.00 |
16. | przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x35mm2 | m | 639.6000 |  | 639.6000 | 0.00 | 0.00 |
17. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 18.0000 |  | 18.0000 | 0.00 | 0.00 |
18. | przewód izolowany ALYd 16 mm2 | m | 14.0000 |  | 14.0000 | 0.00 | 0.00 |
19. | przewód izolowany DYd 2,5 | m | 42.0000 |  | 42.0000 | 0.00 | 0.00 |
20. | przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 | m | 0.6000 |  | 0.6000 | 0.00 | 0.00 |
21. | rura stalowa | m | 6.2400 |  | 6.2400 | 0.00 | 0.00 |
22. | słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | szt. | 1.2300 |  | 1.2300 | 0.00 | 0.00 |
23. | śruby stalowe z nakrętkami | kg | 15.9500 |  | 15.9500 | 0.00 | 0.00 |
24. | uchwyt końcowy typ SO | szt. | 4.9446 |  | 4.9446 | 0.00 | 0.00 |
25. | uchwyt narozny 30 st. SO.140.02 | szt. | 1.0500 |  | 1.0500 | 0.00 | 0.00 |
26. | Uchwyt odciągowy SO 117.225 | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
27. | uchwyt przelotowy 30 st. SO.140.02 | szt. | 11.5500 |  | 11.5500 | 0.00 | 0.00 |
28. | uchwyt śrubowo-kabłąkowy | szt. | 4.0800 |  | 4.0800 | 0.00 | 0.00 |
29. | uchwyty stalowe odstępowe | szt. | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
30. | wazelina techniczna | kg | 0.9020 |  | 0.9020 | 0.00 | 0.00 |
31. | wkładka gumowa typ PK | szt. | 9.8892 |  | 9.8892 | 0.00 | 0.00 |
32. | Wyłacznik nadprądowy S 301 C25 A | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
33. | wysięgniki rurowe wysięg 1,0 m ; kąt odchylenia 10 | szt. | 14.0000 |  | 14.0000 | 0.00 | 0.00 |
34. | zacik tulejowy ZUP-5 | szt. | 14.0000 |  | 14.0000 | 0.00 | 0.00 |
35. | zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 | szt. | 19.2246 |  | 19.2246 | 0.00 | 0.00 |
36. | zacisk odgałęźny typ SL | szt. | 4.0800 |  | 4.0800 | 0.00 | 0.00 |
37. | Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką bezpiecznikową | szt. | 14.0000 |  | 14.0000 | 0.00 | 0.00 |
38. | żerdzie żelbetowe ŻN10/250 | szt. | 11.0000 |  | 11.0000 | 0.00 | 0.00 |
39. | żerdź E 10.5 /4,3 430 daN | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
40. | żerdź E 10.5/4,3 430 daN | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
41. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |
RAZEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar Wola Goryńska Goryń

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | ciągnik kołowy | m-g | 1.4103 | 0.00 | 0.00
2. | koparka podsiębierna 0,15m3 | m-g | 1.7000 | 0.00 | 0.00
3. | podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 24.7125 | 0.00 | 0.00
4. | przyczepa dłużycowa | m-g | 5.6000 | 0.00 | 0.00
5. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 1.4103 | 0.00 | 0.00
6. | samochód samowyładowczy | m-g | 1.3120 | 0.00 | 0.00
7. | środek transportowy | m-g | 23.9260 | 0.00 | 0.00
8. | wibromłot | m-g | 7.5600 | 0.00 | 0.00
9. | żuraw samochodowy | m-g | 22.9903 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł