PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |  | 26 600 RADOM ul.ZBROWSKIEGO 29/16 |

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |

NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |
ADRES INWESTYCJI | : | OWADÓW GMINA JASTRZĘBIA |
INWESTOR | : | GMINA JASTRZĘBIA |
ADRES INWESTORA | : | 26 631 JASTRZĘBIA |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | inż. ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |
DATA OPRACOWANIA | : | 11.2015 |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | 0.00 zł |

Słownie: |  | zero i 00/100 zł |

WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
Data opracowania 11.2015 |  | Data zatwierdzenia |

Przedmiar Owadów

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa działu | Od | Do
1 | MONTAŻ SŁUPÓW PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP. | 1 | 11
2 | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | 12 | 14
3 | MONTAŻ SZAFY "SO" | 15 | 22
4 | POMIARY | 23 | 27

Przedmiar Owadów

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 |  | MONTAŻ SŁUPÓW PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP.
1 d.1 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P10/ŻN | słup |  |
|  | 8 | słup | 8.000 |
|  |  |  | RAZEM | 8.000
2 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - N2-10,5/4,3E | słup |  |
|  | 2 | słup | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
3 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - K1-10,5/4,3E | słup |  |
|  | 2 | słup | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
4 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 | km przew. |  |
|  | 0.605 | km przew. | 0.605 |
|  |  |  | RAZEM | 0.605
5 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi - hak wieszakowy z uchwytem przelotowy | szt. |  |
|  | 9 | szt. | 9.000 |
|  |  |  | RAZEM | 9.000
6 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem narożnym | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
7 d.1 | KNNR 5 0902-05 | Montaż uchwytu odciągowego SO 117.225 | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
8 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
9 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż przewodów uziemiających na słupie | m |  |
|  | 40 | m | 40.000 |
|  |  |  | RAZEM | 40.000
10 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m |  |
|  | 80 | m | 80.000 |
|  |  |  | RAZEM | 80.000
11 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m |  |
|  | 36 | m | 36.000 |
|  |  |  | RAZEM | 36.000
2 |  | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
12 d.2 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
13 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
14 d.2 | KNNR 5 0906-01 | Montaż zabezpieczenia oprawy w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
3 |  | MONTAŻ SZAFY "SO"
15 d.3 | KNR 5-12 0603-05 | Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu SO na stacji trafo | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
16 d.3 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg rozłącznik RBK-00 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
17 d.3 | KNNR 5 0717-05 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych YKY2x6 | m |  |
|  | 5 | m | 5.000 |
|  |  |  | RAZEM | 5.000
18 d.3 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył |  |
|  | 2 | szt.żył | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
19 d.3 | KNNR 5 1204-03 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
20 d.3 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył |  |
|  | 8 | szt.żył | 8.000 |
|  |  |  | RAZEM | 8.000
21 d.3 | KNNR-W 9 0205-04 | Demontaż liczników energii elektrycznej jednofazowych | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
22 d.3 | KNNR-W 9 0205-01 | Montaż liczników energii elektrycznej jednofazowych | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
4 |  | POMIARY
23 d.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
24 d.4 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |
|  |  |  | RAZEM | 4.000
25 d.4 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
26 d.4 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
27 d.4 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |
|  | 3 | pomiar | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000

Przedmiar Owadów

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | robocizna | r-g | 462.5054 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar Owadów

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa
1. | bednarka ocynkowana | m | 124.8000 |  | 124.8000 | 0.00 | 0.00 |
2. | belki żelbetowe ustojowe | szt. | 20.4000 |  | 20.4000 | 0.00 | 0.00 |
3. | beton B 7.5 | m3 | 2.8000 |  | 2.8000 | 0.00 | 0.00 |
4. | Hak wieszakowy SOT 21.1 | szt. | 4.1200 |  | 4.1200 | 0.00 | 0.00 |
5. | hak wieszakowy typ 2 śr. 16 | szt. | 11.0000 |  | 11.0000 | 0.00 | 0.00 |
6. | kable YKY 2x6 | m | 5.2000 |  | 5.2000 | 0.00 | 0.00 |
7. | konstrukcje mocujące | kg | 32.0000 |  | 32.0000 | 0.00 | 0.00 |
8. | konstrukcje stalowe o masie do 10 kg | kg | 25.6000 |  | 25.6000 | 0.00 | 0.00 |
9. | końcówki kablowe do zaprasowania | szt. | 2.0600 |  | 2.0600 | 0.00 | 0.00 |
10. | lampa oświetleniowa kompletna 24 LEDS 55 W ,700mA , IP66 , II klasa ochronności ,dwu komorowa | kpl. | 16.0000 |  | 16.0000 | 0.00 | 0.00 |
11. | napowietrzna rozdzielnica szafowa S0 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
12. | ogranicznik przepięć typ SE 30.166 | szt. | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
13. | płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m | szt. | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
14. | płyta ustojowa | szt. | 2.4000 |  | 2.4000 | 0.00 | 0.00 |
15. | pręty stalowe ocynkowane fi 18mm | m | 37.4400 |  | 37.4400 | 0.00 | 0.00 |
16. | przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x35mm2 | m | 629.2000 |  | 629.2000 | 0.00 | 0.00 |
17. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 18.0000 |  | 18.0000 | 0.00 | 0.00 |
18. | przewód ALYd 35 mm2 | m | 11.4000 |  | 11.4000 | 0.00 | 0.00 |
19. | przewód izolowany ALYd 16 mm2 | m | 16.0000 |  | 16.0000 | 0.00 | 0.00 |
20. | przewód izolowany DYd 2,5 | m | 48.0000 |  | 48.0000 | 0.00 | 0.00 |
21. | przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 | m | 0.6000 |  | 0.6000 | 0.00 | 0.00 |
22. | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 40 A | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
23. | rura stalowa | m | 5.2000 |  | 5.2000 | 0.00 | 0.00 |
24. | rura stalowa śr. 30/2.6 mm | m | 2.7000 |  | 2.7000 | 0.00 | 0.00 |
25. | śruby stalowe z nakrętkami | kg | 11.6000 |  | 11.6000 | 0.00 | 0.00 |
26. | uchwyt końcowy typ SO | szt. | 4.8642 |  | 4.8642 | 0.00 | 0.00 |
27. | uchwyt narozny 30 st. SO.140.02 | szt. | 2.1000 |  | 2.1000 | 0.00 | 0.00 |
28. | Uchwyt odciągowy SO 117.225 | szt. | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
29. | uchwyt przelotowy 30 st. SO.140.02 | szt. | 9.4500 |  | 9.4500 | 0.00 | 0.00 |
30. | uchwyt śrubowo-kabłąkowy | szt. | 4.0800 |  | 4.0800 | 0.00 | 0.00 |
31. | uchwyty stalowe odstępowe | szt. | 5.0000 |  | 5.0000 | 0.00 | 0.00 |
32. | wkładka gumowa typ PK | szt. | 9.7284 |  | 9.7284 | 0.00 | 0.00 |
33. | wysięgniki rurowe wysięg 1,0 m ; kąt odchylenia 10 | szt. | 16.0000 |  | 16.0000 | 0.00 | 0.00 |
34. | zacik tulejowy ZUP-5 | szt. | 16.0000 |  | 16.0000 | 0.00 | 0.00 |
35. | zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 | szt. | 21.1842 |  | 21.1842 | 0.00 | 0.00 |
36. | zacisk odgałęźny typ SL | szt. | 4.0800 |  | 4.0800 | 0.00 | 0.00 |
37. | Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką bezpiecznikową | szt. | 16.0000 |  | 16.0000 | 0.00 | 0.00 |
38. | żerdzie żelbetowe ŻN10/250 | szt. | 8.0000 |  | 8.0000 | 0.00 | 0.00 |
39. | żerdź E 10.5/4,3 430 daN | szt. | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
40. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |
RAZEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar Owadów

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | ciągnik kołowy | m-g | 0.9598 | 0.00 | 0.00
2. | koparka podsiębierna 0,15m3 | m-g | 1.4000 | 0.00 | 0.00
3. | podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 26.2375 | 0.00 | 0.00
4. | przyczepa dłużycowa | m-g | 4.8000 | 0.00 | 0.00
5. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.9598 | 0.00 | 0.00
6. | przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 2.2000 | 0.00 | 0.00
7. | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 2.2000 | 0.00 | 0.00
8. | środek transportowy | m-g | 22.4576 | 0.00 | 0.00
9. | wibromłot | m-g | 7.5600 | 0.00 | 0.00
10. | żuraw samochodowy | m-g | 19.1998 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł