PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |  | 26 600 RADOM ul.ZBROWSKIEGO 29/16 |

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |

NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |
ADRES INWESTYCJI | : | WOLA GORYŃSKA GMINA JASTRZĘBIA |
INWESTOR | : | GMINA JASTRZĘBIA |
ADRES INWESTORA | : | 26 631 JASTRZĘBIA |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | inż. ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |
DATA OPRACOWANIA | : | 11.2015 |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | 0.00 zł |

Słownie: |  | zero i 00/100 zł |

WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
Data opracowania 11.2015 |  | Data zatwierdzenia |

Przedmiar Wola Goryńska

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa działu | Od | Do
1 | MONTAŻ SŁUPÓW PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP. | 1 | 11
2 | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | 12 | 15
3 | POMIARY | 16 | 19
4 | MONTAŻ ZABEZPIECZENIA W SZAFIE OŚWIETLENIA SO | 20 | 20
5 | DEMONTAŻ | 21 | 26

Przedmiar Wola Goryńska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 |  | MONTAŻ SŁUPÓW PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP.
1 d.1 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P10/ŻN | słup |  |
|  | 15 | słup | 15.000 |
|  |  |  | RAZEM | 15.000
2 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - KK1-10,5/4,3E | słup |  |
|  | 1 | słup | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
3 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - K1-10,5/4,3E | słup |  |
|  | 1 | słup | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
4 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - RNK2-10,5/6E | słup |  |
|  | 1 | słup | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
5 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 | km przew. |  |
|  | 0.835 | km przew. | 0.835 |
|  |  |  | RAZEM | 0.835
6 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi - hak wieszakowy z uchwytem przelotowy | szt. |  |
|  | 15 | szt. | 15.000 |
|  |  |  | RAZEM | 15.000
7 d.1 | KNNR 5 0902-05 | Montaż uchwytu odciągowego SO 117.225 | szt. |  |
|  | 6 | szt. | 6.000 |
|  |  |  | RAZEM | 6.000
8 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000
9 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż przewodów uziemiających na słupie | m |  |
|  | 30 | m | 30.000 |
|  |  |  | RAZEM | 30.000
10 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m |  |
|  | 60 | m | 60.000 |
|  |  |  | RAZEM | 60.000
11 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m |  |
|  | 27 | m | 27.000 |
|  |  |  | RAZEM | 27.000
2 |  | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
12 d.2 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. |  |
|  | 16 | szt. | 16.000 |
|  |  |  | RAZEM | 16.000
13 d.2 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych podwójnych o masie do 30 kg na słupie | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
14 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. |  |
|  | 20 | szt. | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
15 d.2 | KNNR 5 0906-01 | Montaż zabezpieczenia oprawy w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |
|  | 20 | szt. | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
3 |  | POMIARY
16 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
17 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |
|  |  |  | RAZEM | 2.000
18 d.3 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
19 d.3 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. |  |
|  | 20 | szt. | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
4 |  | MONTAŻ ZABEZPIECZENIA W SZAFIE OŚWIETLENIA SO
20 d.4 | KNNR-W 9 0204-01 | Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg S 301 C25A | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
5 |  | DEMONTAŻ
21 d.5 | KNNR-W 9 0901-09 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
22 d.5 | KNNR-W 9 0903-01 | Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 | km |  |
|  | 0.4 | km | 0.400 |
|  |  |  | RAZEM | 0.400
23 d.5 | KNNR-W 9 0903-04 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | km |  |
|  | 0.32 | km | 0.320 |
|  |  |  | RAZEM | 0.320
24 d.5 | KNNR-W 9 0902-07 | Demontaż i ponowny montaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
25 d.5 | KNNR-W 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000
26 d.5 | KNNR-W 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |
|  |  |  | RAZEM | 1.000

Przedmiar Wola Goryńska

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | robocizna | r-g | 583.5930 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar Wola Goryńska

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa
1. | bednarka ocynkowana | m | 93.6000 |  | 93.6000 | 0.00 | 0.00 |
2. | belki żelbetowe ustojowe | szt. | 38.2500 |  | 38.2500 | 0.00 | 0.00 |
3. | beton B 7.5 | m3 | 2.1000 |  | 2.1000 | 0.00 | 0.00 |
4. | drut aluminiowy AO ogólnego przeznaczenia | kg | 0.2320 |  | 0.2320 | 0.00 | 0.00 |
5. | Hak wieszakowy SOT 21.1 | szt. | 6.1800 |  | 6.1800 | 0.00 | 0.00 |
6. | hak wieszakowy typ 2 śr. 16 | szt. | 15.0000 |  | 15.0000 | 0.00 | 0.00 |
7. | konstrukcje mocujące | kg | 36.0000 |  | 36.0000 | 0.00 | 0.00 |
8. | lampa oświetleniowa kompletna 24 LEDS 55 W ,700mA , IP66 , II klasa ochronności ,dwu komorowa | kpl. | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
9. | ogranicznik przepięć typ SE 30.166 | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |
10. | płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |
11. | płyta ustojowa | szt. | 1.8000 |  | 1.8000 | 0.00 | 0.00 |
12. | pręty stalowe ocynkowane fi 18mm | m | 28.0800 |  | 28.0800 | 0.00 | 0.00 |
13. | przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x35mm2 | m | 868.4000 |  | 868.4000 | 0.00 | 0.00 |
14. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 13.5000 |  | 13.5000 | 0.00 | 0.00 |
15. | przewód izolowany ALYd 16 mm2 | m | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
16. | przewód izolowany DYd 2,5 | m | 60.0000 |  | 60.0000 | 0.00 | 0.00 |
17. | przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 | m | 0.4500 |  | 0.4500 | 0.00 | 0.00 |
18. | śruby stalowe z nakrętkami | kg | 21.7500 |  | 21.7500 | 0.00 | 0.00 |
19. | taśma Al10x1x500 mm | kg | 0.5160 |  | 0.5160 | 0.00 | 0.00 |
20. | uchwyt końcowy typ SO | szt. | 6.7134 |  | 6.7134 | 0.00 | 0.00 |
21. | Uchwyt odciągowy SO 117.225 | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
22. | uchwyt przelotowy 30 st. SO.140.02 | szt. | 15.7500 |  | 15.7500 | 0.00 | 0.00 |
23. | uchwyt śrubowo-kabłąkowy | szt. | 3.0600 |  | 3.0600 | 0.00 | 0.00 |
24. | wkładka gumowa typ PK | szt. | 13.4268 |  | 13.4268 | 0.00 | 0.00 |
25. | Wyłacznik nadprądowy S 301 C25 A | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
26. | wysięgniki rurowe podwójne wysięg 1,0 m ; kąt odchylenia 10 | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
27. | wysięgniki rurowe wysięg 1,0 m ; kąt odchylenia 10 | szt. | 16.0000 |  | 16.0000 | 0.00 | 0.00 |
28. | zacik tulejowy ZUP-5 | szt. | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
29. | zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 | szt. | 27.1134 |  | 27.1134 | 0.00 | 0.00 |
30. | zacisk odgałęźny typ SL | szt. | 3.0600 |  | 3.0600 | 0.00 | 0.00 |
31. | Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką bezpiecznikową | szt. | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |
32. | zaciski odgałęźne śrubowe o przekroju znamionowym 10-150 mm2 | szt. | 3.2640 |  | 3.2640 | 0.00 | 0.00 |
33. | złączki pętlicowe śrubowe | szt. | 2.1120 |  | 2.1120 | 0.00 | 0.00 |
34. | złączki śrubowo-kabłąkowe | szt. | 0.8160 |  | 0.8160 | 0.00 | 0.00 |
35. | żerdzie żelbetowe ŻN10/250 | szt. | 15.0000 |  | 15.0000 | 0.00 | 0.00 |
36. | żerdź E 10.5/4,3 430 daN | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
37. | żerdź E 10.5/6 600 daN | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
38. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |
RAZEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar Wola Goryńska

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | ciągnik kołowy | m-g | 1.2943 | 0.00 | 0.00
2. | koparka podsiębierna 0,15m3 | m-g | 2.4820 | 0.00 | 0.00
3. | podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 42.1465 | 0.00 | 0.00
4. | przyczepa dłużycowa | m-g | 8.0200 | 0.00 | 0.00
5. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 1.2943 | 0.00 | 0.00
6. | środek transportowy | m-g | 25.2279 | 0.00 | 0.00
7. | wibromłot | m-g | 5.6700 | 0.00 | 0.00
8. | żuraw samochodowy | m-g | 32.3043 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł